#

# Använda porttelefon PA-519

## Inpassering

1. Visa tag/kort framför kortläsaren

2. Om passagen godkänns visas texten ***Olåst*** och porten låses upp.

## Ringa upp

Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med X , oavsett vilket uppringningsalternativ som används.

### Ringa upp via portregister *(Funktionen är inaktiverad nattetid)*

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna för att tända bakgrundsbelysningen.

2. Bläddra fram till önskad person.

3. Tryck på **RING**-knappen. Uppringning sker. Teckenfönstret visar:

* Ringer upp …
* Den boendes namn
* Våningsbenämning
* Anropsnummer

### Ringa upp med telefonnummer *(OBS! – hela telefonnumret måste anges inkl. riktnr.)*

1. Tryck på **RING**-knappen.

2. Knappa in den boendes telefonnummer. Uppringning sker. Teckenfönstret ser ut som ovan.

### Svara vid uppringning från porttelefon

1. Besvara samtalet. Porttelefonen ringer från nummer som börjar med **071900xxxxxxxx**

2. För låsöppning tryck # på din telefon. Porten låses upp och samtalet avslutas.

Alternativt avsluta samtalet direkt om öppning av porten ***INTE*** önskas.

 ***TIPS - Spara porttelefonens nummer som kontakt i telefonen för att veta att samtal kommer från porten!***

# Använda NoKey online

***Grön***

***Läsare***

***Röd***

## Inpassering

1. Visa tag/kort framför kortläsaren. När passage beviljas hörs ett klickljud och grön diodindikering tänds.
2. Tryck ned handtaget och öppna dörren. Dörren låses automatiskt efter *5 sekunder*.
3. Stäng dörren efter dig.

### OBS!

### Dörren kan *alltid* låsas upp från insida och kan därför upplevas som olåst.

### För upplåsning från utsida krävs *alltid* tag/kort med giltig behörighet.