Att byta Spotlight i BRF Hamnen

På HSB:s hemsida framgår att i våra lägenheter finns Spotlight tillbverkad av Designlight E-nr 7464674 https://www.hsb.se/globalassets/regionalt-innehall/hsb-uppsala/media/dokument/dokument-per-brf/hamnen/boparm/el/armaturer/spotlight-i-tak.pdf
Först av allt är att köpa en ny spotlight de finns bl a att köpa på

Elbutik Scandinavia AB. Artikelnamn: Designlight DB-236MW 4,6W 300K artikelnummer 7464674.

Själv köpte jag på bauhaus och hämtade på affären pris 418:-

Man kan finna fler återförsäljare om man söker på nätet på DB-236MW COB Designlight
Den nya spotlighten visade sig vara en produktutvecklad, som var tunnare än den gamla och 4,8 W i stället för 4,3W som den som var monterad.

I den levererade spotlighten ingår allt som ska inmonteras.

Nu tar vi det steg för steg från början

1. Stäng av den strömbrytare som berör den spotlight som ska bytas

2. Ta loss den vita skyddsringen som omger spotlighten den sitter där med hjälp av en magnet

3. Själva spotlighten sitter fäst med hjälp av två skruvar, vrid tills spotlighten lossnar, om den sitter hårt så kan man med en platt skruvmejsel skruva upp de två skruvarna ett varv.

4. När man fått loss spotlighten så ser man att det leder en smal kabel till en kontakt, så man delar kontakten enl bild [image: image1.png]



5. Lägg undan den nedmonterade spotlighten

6. Inne i kopplingsdosan så finns drivdonet som är löst och bara att ta fram man ser att från drivdonet finns en blå och en brun sladd som går till en kopplingsklämma. Det är enkelt att ta loss vardera sladd från kopplingsklämman.

7. Nu är allt bortmonterat och det är dags att montera in den nya spotlighten

8. Enklast är att likt punkt 4  först dela på de två delarna vid kontakten

9. Sätt in det nya drivdonet i kopplingsdosan och anslut den blåa resp bruna sladdarna till kopplingsklämman för blå resp bruna sladdar.

10. Anslut den nya spotlighten till kontakten se bild 4.

11. Med den nya spotlighten följer en fuktspärr, nu måste man själv göra ett litet hål för resp skruv. Jag tog en nagelsax och gjorde ett litet hål, jag använde spotlighten som mall. Obs det är de inre hålen som passar till skruvarna.

12. Sen är det bara att montera in spotlighten på skruvarnas plats. Efterjustera skruvarna genom att skruva in dem.

13. Sätt slutligen på med skyddsringen som är magnetisk. ALLT KLART

