**Drift- och skötselinstruktioner för relinade avloppsrör**

***Allmänt***

Era nya infodrade avloppsstammar består av foder impregnerat i en epoxiplast. Rör i golv i lägenheten är täckta med PU-plast. Den färdiga produkten kan likställas med PVC och livslängden motsvarar ett nytt rör.

Ert nya rörsystem är avsett för normal hushållsanvändning och för att det skall fungera optimal följer nedan några rekommendationer.

***Vid användning***

Bästa sättet att undvika stopp är att vara noga med vad som spolas ner i avloppet. Det är inte tillåtet att spola ner tops, kattsand, torkservetter, sanitetsprodukter, hygienartiklar etc.

Ni som har diskmaskin bör diska med ca 65 grader var tredje disk.

Undvik att utsätta rören för mycket varmt vatten (>90°C).

Börjar ni få dålig avrinning i kök och badrum ska i första hand vattenlåsen rengöras.

***Vid rengöring***

Att rensa vattenlås och golvbrunnar i både kök och badrum är viktigt för att undvika stopp i rören. Vi rekommenderar att detta utförs regelbundet var tredje månad. **Mekanisk rensning av relinade rör får ej utföras**.

***Vid renovering som påverkar de relinade avloppsrören.***

Innan renoveringsarbete påbörjas, såsom byte av golvbrunn, ska fastighetskontoret kontaktas för erhållande av arbetsinstruktioner.