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METODBESKRIVNING GÄLLANDE TAPETSERING FÖR ATT FÖRHINDRA ATT FETTFLÄCKAR UPPSTÅR VID ELDOSOR

Bakgrund

På slutet av 70-talet och början av 80-talet så hade elkabeltillverkarna i vissa fall problem med den kemiska mjukplastliknande fyllnadsblandningen i elkablar.

Denna fyllnadsblandning är till för att göra elkabeln rund, oberoende hur många ledare det finns i den.

Det är känt att vid tillverkningen av elkablar har det skett felaktiga kemiska blandningar så att elkablarna har fått varierande kvalité. I vissa fall sipprar denna feta massa ut från änden på elkabeln och förorsakar fläckar på tapeten vid eldosor och elbrytare. Speciellt känsligt vid omtapetsering. Det finns en liten misstanke att tapetklistret kan ha en upplösande verkan.  Det faktum att många tapeter är ljusa nu för tiden bidrar också att fläckar syns tydligare.

Motåtgärd

I stället för att tejpa läckande elkablar så byter vi till ny elkabel.
Gäller f.r.o.m 2009-06-01.
ARBETSMETOD vid tapetsering
1   Plocka bort plastlist som täcker elkabel. Undersök om det finns
     fetfläckar på tapeten och/eller fet plastmassa som runnit ut från änden på
     elkabeln. Om så är fallet kontakta omgående teknisk vicevärd.
     Det är viktigt att detta görs innan arbetet med tapetseringen börjar.


2   Skär bort gammal tapet runt området där fetfläcken finns.
      Ta bort alla lager av tapeter ända in till grundväggen.

De gamla tapetlagren kan eventuellt ha sugit åt sig fett från elledningen och trots att elledningen är rengjord och tejpad så kan den nya tapeten, som kanske är ljus i färgen och därmed känslig för fläckar, dra åt sig fett från underliggande tapeter.

Hur stor yta som ska tas bort av den övriga yttersta tapeten bestämmer du själv. T.ex. om det bara ska skäras in en liten bit eller om hela väggen/rummet ska tapetseras.

3 Måla ytan som är frilagd mot grundväggen med ALKYD grund vit. 
Alternativt kan cellulosalack användas.
Låt torka.

4 Spackla upp den frilagda ytan så att den flyter jämt med övrig väggyta.

5   Slipa och tapetsera som vanligt.

OBS! Det är alltid lägenhetsinnehavaren som bekostar tapeter och arbete.

          Sätt in detta blad i HSB-pärmen.

Styrelsen
