#

# Använda porttelefon PA-519

## Ringa upp dagtid

Påbörjad uppringning kan när som helst avbrytas med X , oavsett vilket uppringningsalternativ som används.

### Ringa upp via portregister *(Funktionen är inaktiverad nattetid)*

1. Tryck på någon av **SÖK**-knapparna för att tända bakgrundsbelysningen.

2. Bläddra fram till önskad person.

3. Tryck på **RING**-knappen. Uppringning sker. Teckenfönstret visar:

* Ringer upp …
* Den boendes registernamn
* Våningsbenämning

## Ringa upp nattetid (kl. 21-07)

### Ringa upp med telefonnummer *(OBS! – hela telefonnumret måste anges inkl. riktnr.)*

1. Tryck på **RING**-knappen.

2. Knappa in den boendes telefonnummer. Uppringning sker. Teckenfönstret visar:

* Ringer upp …
* Den boendes registernamn
* Våningsbenämning

#### Boende kan välja att låsa upp porten eller avbryta.

#### Vid lyckad upplåsning visas texten ***Olåst*** och porten låses upp.